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ZÁVEREČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

1. Identifikácia projektu
	Číslo výzvy:
	Názov projektu:


	Číslo zmluvy:
	Miesto realizácie projektu:


	Výška poskytnutého príspevku v zmysle Zmluvy o PNP:

	Výška vlastných prostriedkov na spolufinancovanie:

	Výška skutočne vynaložených oprávnených výdavkov za obdobie realizácie projektu:

	Výška skutočne vynaložených prostriedkov zo spolufinancovania za celé obdobie projektu:



2. Identifikácia Prijímateľa
	Názov:

	IČO:
	Tel. číslo kontaktnej osoby:

	Sídlo:

	Kontaktná osoba (údaje):
	E-mail kontaktnej osoby:

	Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:

	Miesto a dátum:
	Podpis a pečiatka:




3. Opis priebehu a stavu realizácie projektu hlavných aktivít projektu (1)
	☐   AKTIVITA 1: ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE KULTÚRNY CESTOVNÝ RUCH A VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry podporujúcej kultúrny cestovný ruch (napr.: amfiteátre, exteriérové scény, pódiá, prístrešky, vybavenie), vrátane úprav na sprístupnenie pre zdravotne znevýhodnené osoby.
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v národných kultúrnych pamiatkach, pamiatkových objektoch a zariadeniach so stálou celoročnou ponukou pre návštevníkov a ich blízkom okolí, vrátane vnútorného vybavenia, infocentier, exteriérového osvetlenia a úprav na sprístupnenie pre zdravotne znevýhodnené osoby.
☐Modernizácia infraštruktúry a dovybavenia podporujúceho cestovný ruch v múzeách a galériách.
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obslužnej infraštruktúry v okolí zariadení a atraktivít pre kultúrny, rekreačný, a vidiecky cestovný ruch (napr. parkovísk, oddychových zón a prístupových chodníkov) vrátane úprav na sprístupnenie pre zdravotne znevýhodnené osoby.
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry pre ponuku a predaj lokálnych produktov a výrobkov, vrátane vnútorného vybavenia predajných a prezentačných priestorov.
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení pre zážitkové programy zamerané na spoznávanie vidieka, prírody a lokálnej výroby, vrátane vnútorného vybavenia a úprav na sprístupnenie pre zdravotne znevýhodnené osoby.

	☐AKTIVITA 2: ROZVOJ TURISTICKÝCH TRÁS A INFRAŠTRUKTÚRY PRE ŠPORTOVO-REKREAČNÝ CESTOVNÝ RUCH
☐Výstavba a rekonštrukcia trás pre pešiu, horskú, bežeckú, jazdeckú, vodnú, bežkársku a cykloturistickú turistiku vrátane značenia (v súlade s STN 01 8025:2022 Turistické značenie a v súlade s STN 01 8028:2015 Cykloturistické značenie), doplnkovej infraštruktúry (napr.: oddychové miesta, prístrešky, nabíjacie zariadenia, informačné tabule, digitálne panely), projektovej dokumentácie k cykloturistickú trasám a úprav na sprístupnenie pre zdravotne znevýhodnené osoby. Bod 2.1 je určený pre aktivity na oficiálnych trasách a verejne prístupných miestach.
☐Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a renovácia lezeckých ciest na prírodných skalných útvaroch vrátane značenia prístupových trás, ekologických toaliet a doplnkovej infraštruktúry.

	☐AKTIVITA 3: ROZVOJ ZDRAVOTNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU
☐Rekonštrukcia a modernizácia zariadení prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, vrátane technológií, balneotechnických zariadení, technológií a vybavenia, úprav areálov a parkov.
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejnosti voľne prístupnej infraštruktúry v kúpeľných lokalitách (napr.: kolonády, kúpeľné parky, oddychové zóny, verejné priestranstvá).

	☐AKTIVITA 4: ROZVOJ REKREAČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU PRI VODE
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia akvaparkov a kúpalísk (napr.: infraštruktúra, technológie na úpravu a filtráciu vody, výmena povrchov bazénov, systémy monitorovania kvality vody, digitálne systémy, nové atraktivity, energeticky úsporné opatrenia)
☐Výstavba a modernizácia infraštruktúry pri prírodných vodných plochách (napr. prístupy k vode, móla, oddychové plochy, zázemie pre návštevníkov).

	☐AKTIVITA 5: ROZVOJ POZNÁVACIEHO A PRÍRODNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia karavanových a kempingových areálov, vrátane sanitárnych zariadení, vstupných zón, oddychových miest a technického zázemia.
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry pre moderné formy kempingu a glampingu, vrátane alternatívnych foriem ubytovania (napr. mobilné jednotky bez trvalého spojenia so zemou) vrátane sanitárnych zariadení, vstupných zón, oddychových miest a technického zázemia.

	☐AKTIVITA 6: ROZVOJ VEREJNOSTI VOĽNE PRÍSTUPNEJ MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
☐Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejnosti prístupných voľnočasových, rekreačných a oddychových zón, vrátane tieniacich prvkov a prvkov zelenej a modrej infraštruktúry.

	OPIS PRIEBEHU REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT:














4. Merateľné ukazovatele (2)
	Oblasť podporovaných aktivít
	Aktivity
	ID MU
	Merateľný ukazovateľ (MU)
	Mená jednotka
(MJ)
	Typ ukazovateľa
	Záväznosť ukazovateľa
	Východisková hodnota
	Percentuálne plnenie
	Cieľová hodnota

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










5. Celkový harmonogram projektu:
	Činnosť v projekte
	Začiatok činnosti plán (DD/MM/RRRR)
	Začiatok činnosti skutočnosť (DD/MM/RRRR)
	Ukončenie činnosti plán (DD/MM/RRRR)
	Ukončenie činnosti skutočnosť (DD/MM/RRRR)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





6. Celková finančná realizácia projektu
	Poskytnuté finančné prostriedky na projekt:

	Celkové oprávnené zúčtované prostriedky za celé obdobie realizácie projektu:


	Výnosy ( v súlade s čl. VI. Ods. 5. Zmluvy o PNP): 

	                                    eur







7. Debarierizácia kultúrnej a inej infraštruktúry (3)

	Činnosti
	Technické požiadavky
	Plánované
	Realizované

	1. Parkovanie
	vyhradené bezbariérové parkovacie miesto (3,5 m x 5 m)  je v blízkosti vstupu do budovy,
	☐	☐
	
	zabezpečený je bezbariérový prístup z parkoviska na chodník pomocou nájazdovej / obrubníkovej rampy
	☐	☐
	2. Chodníky
	šírka chodníkov je najmenej 1,5 m (TP 048),
	☐	☐
	
	chodníky majú rovný povrch bez nerovností a škár,
	☐	☐
	
	je vytvorený orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím  (napr. signálny pás pri vstupe, akustický maják),
	☐	☐
	Poznámka: Pri prekonávaní terénnych nerovností sa pri sklone chodníka väčšom ako 1:21 navrhuje rampa, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa bodov 5 a 6.

	4. Vstupné dvere a priestory
	pred dverami a v zádverí je manévrovacia plocha 1,5 m x 1,5 m, do ktorej nezasahuje dverné krídlo,
	☐	☐
	
	šírka jedného dverného krídla aspoň 0,9 m,
	☐	☐
	
	dvere sú otvárateľné automaticky, na impulz (tlačidlo), alebo pomocou zvukovej signalizácie (zvonček),
	☐	☐
	
	presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m,
	☐	☐
	
	informačný pult/knižničný pult / pokladňa sú bezbariérovo prístupné (výška cca 0,85 m), pulty sú vybavené indukčnou slučkou
	☐	☐
	
	počítače (infoboxy) sú prístupné aj pre sediace osoby a osoby na vozíku
	☐	☐
	5. Parametre rampy (ak sa navrhuje)
	a) pozdĺžny sklon rampy spĺňa požadované parametre:

	

	
	-          max. 1:12 (8,3%), napr. pri výške 0,45 m (3 schody) je rampa dlhá 5,4 m ,
	☐	☐
	
	-          max. 1:8 ak je dĺžka menej ako 3 m (najviac 2 schody),
	☐	☐
	
	b)      svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m,
	☐	☐
	
	c)       voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a konci rampy je 1,5 m x 1,5 m,
	☐	☐
	
	d)      dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m (avšak pri sklone 1:8 najviac 3 m),
	☐	☐
	
	e)      odpočívadlo medzi ramenami rampy je dlhé najmenej 2 m (pri 
pravouhlom prepojení najmenej 1,5 m x 1,5 m), 
	☐	☐
	Poznámka: ramená rampy musia byť priame!

	6. Vybavenie rampy (ak sa navrhuje)
	držadlá sú umiestnené po oboch stranách rampy (vo výške 0,9 m, prípadne aj v 0,75 m),
	☐	☐
	
	vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m, alebo obruby proti vybočeniu do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach),
        
	☐	☐
	
	zdrsnený a nešmykľavý povrch rampy,           
	☐	☐
	7.  Trasy po budove
	bezbariérový a plynulý prechod pre osoby na vozíku alebo s kompenzačnými pomôckami do všetkých častí budovy, resp. bezbariérové trasovanie v rámci všetkých častí výstavy,
	☐	☐
	
	výška prahu najviac 20 mm, optimálne bezprahové dvere
	☐	☐
	
	orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (umelé vodiace línie, varovné pásy pred schodmi, kontrastné značenie priestorov a prvkov, reliéfne označenie účelu miestnosti a pod.),
	☐	☐
	8. Riešenie výškových rozdielov  v budove
	Výškový rozdiel v komunikačných priestoroch je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov:
	☐	☐
	
	  - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 5 a 6,
	☐	☐
	
	  - výťah s parametrami podľa bodu 9,
	☐	☐
	
	  - zvislá zdvíhacia
	☐	☐
	
	  - šikmá schodisková plošina (iba ak nie je iná možnosť),
	☐	☐
	Poznámka: Schodolez (prenosné zariadenie) nie je povolený!

	9. Výťah
	výťahová kabína má rozmer najmenej 1,1  m x 1,4 m,
	☐	☐
	
	manévrovacia plocha  Ø 1,5 m pred výťahom,
	☐	☐
	
	šírka dverí do kabíny najmenej 0,8 m,
	☐	☐
	
	ovládacie prvky výťahu vo výške 90 -120 cm (vrátane privolávača výťahu),
	☐	☐
	
	ovládacie zariadenia výťahu čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillove písmo),
	☐	☐
	
	akustická informácia o polohe výťahu (pre osoby so zrakovým postihnutím),
	☐	☐
	10. Bezbariérové toalety
	rozmery záchodovej kabíny sú najmenej 1,4 m x 1,8 m (odporúča sa 1,6 m x 1,8 m),
	☐	☐
	
	vedľa WC misy je voľný priestor najmenej 0,8 m na zasunutie /presadnutie z vozíka, optimálne 0,8 m po oboch stranách misy
	☐	☐
	
	sklopné držadlá sú po oboch stranách vedľa WC misy,
	☐	☐
	
	dvere sú široké min. 0,8 m (optimálne 0,9 m) otváravé smerom von zo záchodovej kabíny,
	☐	☐
	
	umývadlo má podomietkový / úsporný sifón – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo,
	☐	☐
	
	zrkadlo je vo vyhovujúcej výške aj pre osoby sediace na vozíku,
	☐	☐
	11. Zhromaždovací priestor, hľadisko
	svetlá šírka vstupných dverí najmenej 0,9 m, pri dvojkrídlových dverách je aspoň jedno krídlo široké 0,9 m,
	☐	☐
	
	2 % vyhradených miest v hľadisku pre osoby na vozíku, najmenej však 2 miesta, ktoré majú rozmery 1m x 1,2 m,
	☐	☐
	
	manévrovací priestor Ø 1,5 m pre osobu na vozíku pri vstupných a únikových dverách, pri vyhradenom mieste v hľadisku,
	☐	☐
	
	pódium je prístupné pre účinkujúcich na vozíku, ak je zvýšené, tak pomocou rampy podľa bodov 5 a 6,
	☐	☐
	12. Šatne a umyvárne pre účinkujúcich
	 svetlá šírka dverí najmenej 0,8 m (optimálne 0,9 m),
	☐	☐
	
	manévrovací priestor Ø 1,5 m pri vstupe do šatne a pri skrinkách, vešiakových paneloch, laviciach,
	☐	☐
	
	v priestore je široká lavica na prezlečenie,
	☐	☐
	
	bezbariérová sprcha v úrovni podlahy (priestor 1,4 m x 1,4 m),
	☐	☐
	
	bezbariérové WC v blízkosti šatne,
	☐	☐
	
	umývadlo s podomietkovým / úsporným sifónom
	☐	☐
	Poznámka: Pri rekonštrukcii je možné vytvoriť samostatnú bezbariérovú hygienickú kabínu (bezbariérovú kúpeľňu)

	13. Šatne pre návštevníkov
	bezbariérový prístup do šatne zo vstupnej haly,
	☐	☐
	
	šatňový pult vysoký najviac 0,8 m,
	☐	☐
	
	uzamykateľné skrinky sú prístupné pre osoby na vozíku – zámok vo výške medzi 0,4 m – 1,2 m
	☐	☐
	
	pred šatňovým pultom / uzamykateľnou skrinkou je voľný priestor Ø 1,5 m na manévrovanie s vozíkom
	☐	☐
	14. Výstavný priestor
	trasy výstav musia byť bezbariérovo prístupné – všetci musia mať možnosť absolvovať rovnakú trasu,
	☐	☐
	
	trasa má vyznačený dotykový orientačný systém (vodiace línie),
	☐	☐
	
	zabudované prvky, exponáty, texty a popisy exponátov musia byť vnímateľné aj zo sediacej polohy
	☐	☐
	15. Vonkajší areál
	chodníky sú najmenej 1,5 m široké,
	☐	☐
	
	chodníky majú spevnený povrch a bez škár, do ktorých by mohli zapadnúť kolieska,
	☐	☐
	
	lavice na sedenie spĺňajú tieto parametre:
	

	
	-          lavice majú opierky na chrbát a ruky,
	☐	☐
	
	-          výška sedacej plochy je najmenej 0,45 m,
	☐	☐
	
	-          lavica je osadená na spevnenej ploche (nie v trávniku),
	☐	☐
	
	-       vedľa lavice je spevnená plocha široká najmenej 0,8  na zasunutie vozíka
	☐	☐
	Trasa chodník, terasa 

	Trasa spája dôležité body infraštruktúry pre návštevníkov  v prístupnom teréne
	Trasa / chodník je široký najmenej 1,5 m 

	☐	☐
	
	podchodná výška je zabezpečená min 2,2m /opt. 2,5m/
	☐	☐
	
	 chodníky a terasy majú rovný povrch bez nerovností a škár /škára max. 10mm/,
	☐	☐
	
	 trasy pohybu návštevníkov majú vytvorený orientačný systém vhodný aj pre osoby so zrakovým postihnutím
	☐	☐
	
	ak má chodník spoločne vybudovaný pruh pre chodcov a pruh pre cyklistov, tak tieto sú od seba navzájom oddelené (obrubníkom alebo varovným pásom)
	☐	☐
	
	 je zabezpečený bezbariérový prístup na zastávku verejnej dopravy
	☐	☐
	Poznámka: Pri prekonávaní terénnych nerovností sa pri sklone chodníka väčšom ako 1:21 (viac ako 5%) navrhuje rampa, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa bodov 3 a 4.









8. Opis odchýlok a zmien v projekte za celé obdobie realizácie projektu (4)

	Zmeny v projekte
	Opis zmeny

	Formálna
	Menej významná
	Významnejšia
	Podstatná
	

	☐	☐	☐	☐	

	☐	☐	☐	☐	

	☐	☐	☐	☐	

	☐	☐	☐	☐	

	☐	☐	☐	☐	

	☐	☐	☐	☐	










9. Údaje o vykonaných verejných obstarávaniach za celé obdobie realizácie projektu

	Poradové číslo
	Tovar/služba/práce
	Obstarávanie
	Elektronický prostriedok VO (áno/nie)
	PHZ
	Zazmluvnená cena
	Dodávateľ

	
	
	Zákazka malého rozsahu
	Podlimitná zákazka
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	










10. Poistenie
	Predmet poistenia
	Názov poisťovne
	Výška poistenia
	Dĺžka poistenia

	
	
	
	

	
	
	
	




11. Identifikácia rizík a návrh opatrení (5)

	Por.č.
	Identifikované riziko
	Nápravné opatrenie
	Odstránenie rizika

	
	
	
	Áno ☐     Nie ☐

	
	
	
	Áno ☐     Nie ☐

	
	
	
	Áno ☐     Nie ☐

	
	
	
	Áno ☐     Nie ☐

	
	
	
	Áno ☐     Nie ☐

	
	
	
	Áno ☐     Nie ☐

	
	
	
	Áno ☐     Nie ☐







12. Publicita projektu
	Je publicita projektu zabezpečená v súlade so Zmluvou o PNP?                                              Áno ☐                            Nie ☐

	Zdôvodnenie, ak nie je zabezpečená publicita:





	Je na mieste realizácie projektu stála tabuľa/banner?                                                               Áno ☐                            Nie ☐

	Zdôvodnenie, ak nie je inštalovaná stála tabuľa/banner:





	Je publicita projektu na websídle Prijímateľa?                                                                           Áno ☐                            Nie ☐

	Zdôvodnenie, ak nie je zabezpečená publicita na web sídle Prijímateľa?






	Prílohy fotodokumentácia:






13. Fotokópie dokumentácie týkajúce sa projektu za príslušný polrok

	Fotokópie účtovných dokladov, stavebného denníka (ak je relevantné), poistných zmlúv, 





14. Čestné vyhlásenie

	Ja, dolu podpísaný Prijímateľ (štatutárny orgán Prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
☐    všetky mnou uvedené informácie v predloženej Záverečnej monitorovacej správe projektu, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé;
☐    projekt je implementovaný v súlade so schválenou Žiadosťou o príspevok na projekt, v súlade s uzavretou Zmluvou o príspevku na projekt a Monitorovacími správami projektu.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa, bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností v Záverečnej monitorovacej správe projektu.




	Miesto podpisu
	Dátum podpisu
	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa/ splnomocneného zástupcu
	Podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa/ splnomocneného zástupcu

	
	
	


	



15. Vysvetlivky

(1)   Zaškrtnite príslušné okno v súlade so Žiadosťou o príspevok na projekt
(2)  Vyplňte v súlade so Žiadosťou o príspevok na projekt
(3)  Zaškrtnite relevantné v súlade s projektovou dokumentáciou a Žiadosťou o príspevok na projekt
(4)  Zaškrtnite relevantné v súlade s Oznámením o zmene
(5)  Vyplňte na základe identifikovania rizík v projekte a zaškrtnite relevantné okno

Strana 2 z 2

image1.jpeg
MINISTERSTVO
CESTOVNEHO RUCHU
A SPORTU
SLOVENSKE) REPUBLIKY





image2.png




